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STORAGETECH®
EMERGENCY RELİEF VALVE DATASHEET
1-SIZE:
-8’’☐     -10’’ ☐     -12’’☐     -16’’☐     -18’’☐     -20’’☐     -24’’☐     -30’’☐
2-SET VALUE FOR PRESSURE(mbar):
3-BODY MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐          -ALUMINIUM ☐ 
4-HARDWARE:
-CARBON STEEL ☐       -S. STEEL 304 ☐        -S. STEEL 316 ☐
5-CONNECTION FLANGE:
-ANSI 150# ☐		-API 650 ☐                -JIS 5K-10K ☐         - DIN PN 10-16 ☐
[bookmark: _GoBack]6- FLANGE FACE:
-RAISED FACE(RF) ☐	-FLAT FACE (FF) ☐
7-GASKET:
- NITRILE ☐		-VITON ☐	          - PTFE ☐
8-TANK SERVICE:
9-WORKING TEMPERATURE(°C):
10-IF THE MATERIALS ARE OTHER THAN THESE, PLEASE SPECIFY:
IF SIZE NOT SPECIFIED;
11-MAXIMUM EMPTYING AND FILLING RATE(M3/HR):
12-TANK DIAMETER AND TANK HEIGHT:
13- TANK PRESSURE(kpa):
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