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STORAGETECH®
FLOATING SUCTION UNIT DATASHEET
1- TYPE:
-SINGLE JOINT ☐			-DOUBLE JOINT ☐
2- TANK DETAILS:
-VERTICAL ☐			               -HORIZONTAL ☐
3- TANK DIAMETER(meter):
4- TANK HEIGHT/LENGTH(meter):
5- SIZE:
-2’’☐	-3’’☐	-4’’☐	-6’’☐	-8’’☐	-10’’☐	-12’’☐
6- BODY MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐          -ALUMINIUM ☐ 
7- JOINT MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐ 
8- CONNECTION FLANGE:
-ANSI 150# ☐	   -DIN PN 10-16 ☐       -JIS 5K-10K ☐ 
9- GASKET:
-NITRILE☐	    -VITON☐	           - PTFE ☐
10-HARDWARE:
-CARBON STEEL ☐       -S. STEEL 304 ☐        -S. STEEL 316 ☐
11-TANK SERVICE:
12-WORKING TEMPERATURE(°C):
[bookmark: _GoBack]13-IF THE MATERIALS ARE OTHER THAN THESE, PLEASE SPECIFY:
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