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STORAGETECH®
THIEF HATCH DATASHEET
1-TYPE:
-TOP MOUNTED ☐
[bookmark: _GoBack]2-SIZE:
-1’’☐     -1 1⁄4’’☐     -1½’’☐     -2’’☐     -2 ½’’☐     -3’’☐     -4’’☐     -6’’☐     -8’’☐     -10’’☐     -12’’☐
3-SET VALUE FOR PRESSURE(mbar):
4- SET VALUE FOR VACUUM(mbar):
5-BODY MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐          -ALUMINIUM ☐ 
6-INTERNAL ELEMENTS:
-S. STEEL 304 ☐	               -S. STEEL 316 ☐
7-CONNECTION FLANGE:
-ANSI 150# ☐	   -DIN PN 10-16 ☐       -JIS 5K-10K ☐         -BSP Female/Male ☐
8-FLANGE FACE:
-RAISED FACE (RF) ☐	   -FLAT FACE (FF) ☐
9-GASKET:
-KLINGERITE / NITRILE / PTFE☐	-KLINGERITE / VITON / PTFE☐	           -PTFE / PTFE / PTFE ☐
10-HARDWARE:
-CARBON STEEL ☐       -S. STEEL 304 ☐        -S. STEEL 316 ☐
11- FLAME ARRESTER: 	-YES ☐			-NO ☐
12-TANK SERVICE:
13-WORKING TEMPERATURE(°C):
14-IF THE MATERIALS ARE OTHER THAN THESE, PLEASE SPECIFY:
IF SIZE NOT SPECIFIED;
15-MAXIMUM EMPTYING AND FILLING RATE(M3/HR):
16-TANK DIAMETER AND TANK HEIGHT:
17- TANK PRESSURE(kpa):
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