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STORAGETECH®
[bookmark: _GoBack]AIR VENT DRYER 
with Pressure Vacuum Relief Valve
1-TYPE:
-GROUND TYPE  ☐	-TOP OF THE TANK ☐
2-SIZE:
-1’’☐     -1 1⁄4’’☐     -1½’’☐     -2’’☐     -2 ½’’☐     -3’’☐     -4’’☐     -6’’☐     -8’’☐     -10’’☐     -12’’☐
3-BODY MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐          -ALUMINIUM ☐ 
4-CARTRIDGE MATERIAL:
-S. STEEL 304 ☐	               -S. STEEL 316 ☐       -ALUMINIUM ☐
5-CONNECTION FLANGE:
-ANSI 150# ☐	   -DIN PN 10-16 ☐       -JIS 5K-10K ☐         -BSP Female/Male ☐
6-FLANGE FACE:     -RAISED FACE (RF) ☐	   -FLAT FACE (FF) ☐
7-GASKET:                 - NITRILE ☐          - VITON ☐               - PTFE ☐
8-HARDWARE:          -CARBON STEEL ☐       -S. STEEL 304 ☐        -S. STEEL 316 ☐
9- PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE:
SET VALUE FOR PRESSURE(mbar):
SET VALUE FOR VACUUM(mbar):
10- FLAME ARRESTER: 	-YES ☐			-NO ☐
11-TANK SERVICE:
12-WORKING TEMPERATURE(°C):
13-IF THE MATERIALS ARE OTHER THAN THESE, PLEASE SPECIFY:
IF SIZE NOT SPECIFIED;
14-MAXIMUM EMPTYING AND FILLING RATE(M3/HR):
15-TANK DIAMETER AND TANK HEIGHT:
16- TANK PRESSURE(kpa):
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